EDIFICIO A

	Requisito
	Valore indice
	Limite
	Differenza dB

	Isolamento di Facciata
	34
	40 dB
	6

	Livello di calpestio
	64
	63 dB
	1

	Uso water
	46,8
	35 dB
	11,8

	Riempimento vasca
	41,9
	35 dB
	6,9


EDIFICIO B

	Requisito
	Valore indice
	Limite
	Differenza dB

	Isolamento di Facciata
	30
	40 dB
	10

	Livello di calpestio
	71
	63 dB
	8

	Uso water
	43
	35 dB
	8

	Riempimento vasca
	36
	35 dB
	1


